**OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO**

**szczegółowej osnowy dwufunkcyjnej 3 klasy dla miasta Mława powiat mławski**

**KERG – 1413-4/2013**

1. **Zamawiający:** Powiat Mławski z siedzibą w Mławie, ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

**2. Wykonawca:** Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne OPGK RZESZÓW S.A.

35-328 Rzeszów ul. Geodetów 1.

**3. Lokalizacja obiektu:**

Obiekt położony jest w województwie Mazowieckim , powiat Mława.

Położony jestna arkuszach: **7.195.15, 7.194.15, 7.194.16, 7.193.15, 7.193.16, 7.192.15,**

**7.192.16** mapy topograficznej w skali 1:10000.

(242.232, 242.234, 242.412, 242.241, 242.243, 242.421)

mapy topograficznej w skali 1:10000.

**4. Zakres prac geodezyjnych:**

* inwentaryzacja i wywiad terenowy dla nowo-projektowanych punktów szczegółowej osnowy poziomej dawnej III klasy,
* opracowanie projektu technicznego założenia szczegółowej osnowy dwufunkcyjnej 3 klasy,

**5. Przepisy techniczne:**

* Ustawa z dn. 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn.zm.);
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 16 lipca 2001r. w sprawie w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczajacych bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianiu tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837);
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnętrzych i Administracji z dn. 17 maja 1999r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 49, poz. 493);
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnętrzych i Administracji z dn. 9 listopada 2011r. w sprawie sandartów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263 poz. 1572);
* Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 poz. 352);
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8.08.2000r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70 poz. 821);
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnętrzych i Administracji w sprawie sposobu i trybu ochrony znaków geodezyjnych, grawimetryczych i magnetycznych (Dz. U. z 2001r. Nr 11 poz. 89).
* Wytyczne techniczne stanowiące załącznik do SIWZ

Założona przed 1994 rokiem osnowa pozioma dawnej III klasy na terenie powiatu mławskiego z uwagi na duże zniszczenia spowodowane modernizacją dróg, chodników, złym stanem budynków i ich ocieplaniem oraz zmianą ogrodzeń, praktycznie utraciła swoją wartość użytkową. W niektórych miejscach standard zagęszczenia osnową poziomą jest zbyt mały aby w pełni zaspokoić potrzeby gospodarcze. Z uwagi na duże ożywienie gospodarcze w ostatnich latach, koniecznym stało się założenie powierzchniowej osnowy dwufunkcyjnej, która zaspokoiłaby potrzeby geodetów w tym zakresie. Wychodząc temu naprzeciw, Starostwo Powiatowe w Mławie zleciło założenie szczegółowej osnowy dwufunkcyjnej 3 klasy w granicach administracyjnych powiatu m. Mława.

**6. Wywiad terenowy punktów osnowy poziomej:**

W trzecim kwartale 2013 roku na podstawie wstępnych założeń projektu technicznego wykonano wywiad terenowy dla nowo-projektowanych ciągów starając się, aby zagęszczenie punktów w pełni zabezpieczyło potrzeby geodetów. Prace wywiadu polegały między innymi na :

- wstępnym ustaleniu przebiegu ciągów i miejsc stabilizacji nowych znaków,

- sprawdzeniu stanu istniejących znaków osnowy poziomej wraz z pobocznikami pod kątem adaptacji ich do nowo-projektowanych ciągów,

- potwierdzeniu możliwości ustawienia instrumentu na znakach punktów adaptowanych,

- sprawdzenia wizur między sąsiednimi pkt.

Przeglądowi podlegała także osnowa podstawowa dawnej I-II klasy w zakresie niezbędnym do zaprojektowania nawiązań.

Z uwagi na brak przepisów wykonawczych do Rozporządzenia z dnia 14.02.2012r nie został

przygotowany odrębny operat dla CODGiK. Przegląd osnowy podstawowej został skompletowany z osnową szczegółową i pomiarową.

**7. Opis i charakterystyka projektowanej osnowy dwufunkcyjnej:**

Projekt techniczny założenia osnowy dwufunkcyjnej powiatu mławskiego opracowano na podstawie wstępnych założeń projektu technicznego oraz wyników wywiadu terenowego.

W stosunku do wstępnych założeń projektowych, opracowany projekt techniczny zawiera nieliczne zmiany które uwzględniają lokalne potrzeby i uwarunkowania terenowe. Zmiany związane były z doprojektowaniem nowych ciągów aby spełnić wymagania ilościowe zalecane w warunkach technicznych.

**Projektowana sieć dwufunkcyjna po realizacji wszystkich prac będzie liczyła 582**

**punkty, 770 poboczników, do stabilizacji przewidziano 297 punktów nowych. Adaptowano 284 znaki w tym 16 znaków do wymiany. Adaptowano 620 poboczników. Do stabilizacji projektuje się 150 poboczników.**

**Ponadto na pkt. dawnej II klasy o nr: 242155100, 242415200, 242415300, 242430400, 242430500 założyć ( z centrować ) nowy słup. Projektuje się także wcięcie jednego obiektu wysokiego o nr 719216110000.**

Projektowana sieć dwufunkcyjna powiatu mławskiego charakteryzuje się wielkościami zalecanymi w warunkach technicznych do umowy, dotyczy to zarówno zaprojektowanej ilości punktów jak i standardu odległości między nimi. Projektowany przebieg ciagów przedstawiono na mapie projektu technicznego w skali 1 : 10000 ( pozycja nr 2 operatu projektu technicznego ) stanowiącej integralną część projektu.

**Jako punkty nawiązania poziomego i wysokościowego nowoprojektowanej sieci proponuje się:**

**Stacje referencyjne ASG-EUPS SIPC, DZIA, CCHN, MYSZ.**

**Punkty osnowy poziomej II klasy szczegółowej znajdujące się na terenie mierzonego obszaru.**

**Ponieważ istnieją miejsca w których osiągnięcie celowych wiązałoby się z dużymi**

**przecinkami pomiędzy istniejącymi pkt. dawnej osnowy szczegółowej III klasy proponuje się wykorzystać dane z poprzednich pomiarów. To też dotyczy nawiązań**

**osnowy do pkt. wyższych klas które znajdują się w dużych kompleksach leśnych.**

**7.1 Stabilizacja punktów osnowy dwufunkcyjnej :**

Punkty nowe szczegółowej osnowy dwufunkcyjnej należy zastabilizować znakami

typu 5 i 2 a poboczniki (rozety, osnowa odtwarzalna) znakami ściennymi 3.

Przy adaptacji znaków do nowej osnowy zostaną wykonane niezbędne prace konserwacyjne

( oczyszczenie i pomalowanie głowicy ). Dla każdego punktu osnowy dwufunkcyjnej sporządzić opis topograficzny na którym będzie przedstawiona aktualna sytuacja terenowa oraz dane charakteryzujące znak geodezyjny. Wszyscy właściciele nieruchomości lub gruntu mają otrzymać zawiadomienia o założeniu znaku geodezyjnego.

**7.2 Pomiar szczegółowej osnowy dwufunkcyjnej:**

Pomiar osnowy poziomej wykonać metodą statyczną GNSS, w miejscach nie nadających się do pomiaru GNSS metodą klasyczną w połączeniu z punktami pomierzonymi metodą GNSS.

**7.3 Kameralne opracowanie wyników pomiaru:**

Wyrównanie osnowy szczegółowej należy wykonać specjalistycznym programem, przy-czym wysokości punktów należy określić w państwowym układzie wysokości Kronsztadt 86. Dokumentację zasobu użytkowego należy przygotować w sposób umożliwiający modernizację istniejącego Powiatowego Banku Osnowy.

**Wykazy współrzędnych**

Po wyrównaniu należy sporządzić wykazy współrzędnych punktów dla poszczególnych arkuszy mapy w skali 1:10 000 w postaci wydruków formatu A-4 oraz w postaci numerycznej umożliwiającej aktualizację Banku Osnów.

**Opisy topograficzne**

Opisy topograficzne punktów osnowy szczegółowej powinny być wykonane cyfrowo w formacie \*.TIF, \*PDF lub \*.PCX. Dotyczy to wszystkich punktów osnowy szczegółowej objętych przeglądem i pomiarem. W operacie należy załączyć wydruki opisów topograficznych.

**Szkic przeglądowy**

Dla zobrazowania założonej osnowy szczegółowej poziomej na terenie powiatu mławskiego należy przygotować szkic przeglądowy osnowy szczegółowej dwufunkcyjnej 3 klasy w cyfrowym formacie \*.pdf. oraz papierowym w postaci wyplotu.

**POWIATOWY BANK OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ**

Finalnym efektem prac związanych z założeniem szczegółowej osnowy dwufunkcyjnej

3 klasy będzie opracowanie kolejnej wersji PBOW lub plików wsadowych które,

automatycznie zaktualizują bazę danych i bazę opisów topograficznych.

Dokumentację projektu technicznego założenia szczegółowej osnowy dwufunkcyjnej powiatu mławskiego skompletowano następująco :

dla PODGiK w Mławie – tom III/III zawierający :

* opis projektu technicznego
* mapę projektu technicznego
* opisy topograficzne pkt. projektowanych

dla Wykonawcy prac stabilizacyjnych, powiatu – tom III/III zawierający :

* opis projektu technicznego
* mapę projektu technicznego
* opisy topograficzne pkt. projektowanych

.

Załączniki :

1. Zestawienie nowych punktów osnowy szczegółowej dwu-funkcyjnej.

sporządził dn. 15.11.2013r.: kierownik projektu:

ZAŁĄCZNIK NR 1

**1. Zestawienie nowych punktów osnowy szczegółowej dwu-funkcyjnej:**

**Arkusz: 7.194.15**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr. Punktu (stary)** | **Nr. Punktu (nowy)** | **Stan znaku** | **Stabilizacja** | **Uwagi** |
| 1 | 242.232-1517 | 719415510000 | dobry | 5 | adaptowany |
| 2 | 242.232-1519 | 719415510010 | dobry | 5 | adaptowany |
| 3 | 242.232-1520 | 719415510020 | dobry | 5 | adaptowany |
| 4 | 242.232-1521 | 719415510030 | dobry | 5 | adaptowany |
| 5 | 242.232-1522 | 719415510040 | pochylony | 5 | adaptowany, z centrować nad płytą |
| 6 | 242.232-1524 | 719415510050 | dobry | 5 | adaptowany |
| 7 | 242.232-1525 | 719415510060 | dobry | 5 | adaptowany |
| 8 | 242.232-1526 | 719415510070 | dobry | 5 | adaptowany |
| 9 | -  -  - | 719415510080  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  -  - | 5  3  3 | nowy  nowy  nowy |
| 10 | -  -  - | 719415510090  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  -  - | 5  3  3 | nowy  nowy  nowy |
| 11 | -  -  - | 719415510100  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  -  - | 5  3  3 | nowy  nowy  nowy |
| 12 | 242.232-1531 | 719415510110 | dobry | 5 | adaptowany |
| 13 | 242.232-1532 | 719415510120 | dobry | 5 | adaptowany |
| 14 | 242.232-1533 | 719415510130 | dobry | 5 | adaptowany |
| 15 | 242.232-1534 | 719415510140 | dobry | 5 | adaptowany |
| 16 | 242.232-1535 | 719415510150 | dobry | 5 | adaptowany |
| 17 | 242.232-1517 | 719415510160 | dobry | 5 | adaptowany |
| 18 | - | 719415510170 | - | 5 | nowy |
| 19 | 242.241-1133 | 719415510180 | dobry | 5 | adaptowany |
| 20 | 242.241-1134 | 719415510190 | dobry | 5 | adaptowany |
| 21 | 242.241-1135 | 719415510200 | dobry | 5 | adaptowany |
| 22 | 242.241-1136 | 719415510210 | dobry | 5 | adaptowany |
| 23 | 242.234-1586 | 719415510220 | dobry | 5 | adaptowany |
| 24 | 242.234-1587 | 719415510230 | pochylony | 5 | adaptowany, z centrować ponownie |
| 25 | 242.234-1588 | 719415510240 | dobry | 5 | adaptowany |
| 26 | 242.234-1589 | 719415510250 | dobry | 5 | adaptowany |
| 27 | 242.234-1544 | 719415510260 | dobry | 5 | adaptowany |
| 28 | 242.234-1590 | 719415510270 | dobry | 5 | adaptowany |
| 29 | 242.234-1591 | 719415510280 | dobry | 5 | adaptowany |
| 30 | 242.234-1592 | 719415510290 | dobry | 5 | adaptowany |
| 31 | 242.234-1593 | 719415510300 | dobry | 5 | adaptowany |
| 32 | 242.234-1594 | 719415510310 | dobry | 5 | adaptowany |
| 33 | 242.234-1595 | 719415510320 | brak słupa | 5 | adaptowany, założyć nowy kamień |
| 34 | 242.232-1558 | 719415510330 | dobry | 5 | adaptowany |
| 35 | 242.232-1557 | 719415510340 | dobry | 5 | adaptowany |
| 36 | 242.232-1556 | 719415510350 | dobry | 5 | adaptowany |
| 37 | 242.232-1527 | 719415510360 | dobry | 5 | adaptowany |
| 38 | 242.232-1528 | 719415510370 | dobry | 5 | adaptowany |
| 39 | 242.232-1529 | 719415510380 | dobry | 5 | adaptowany |
| 40 | 242.232-1530 | 719415510390 | dobry | 5 | adaptowany |
| 41 | -  -  - | 719415510400  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  -  - | 5  3  3 | nowy  nowy  nowy |
| 42 | -  -  - | 719415510410  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  -  - | 5  3  3 | nowy  nowy  nowy |
| 43 | - | 719415510420 | - | 5 | nowy |
| 44 | 242.241-1136 | 719415510430 | dobry | 5 | adaptowany |
| 45 | 242.232-1537 | 719415510440 | dobry | 5 | adaptowany |
| 46 | 242.232-1538 | 719415510450 | dobry | 5 | adaptowany |
| 47 | 242.234-1624 | 719415510460 | dobry | 5 | adaptowany |
| 48 | 242.234-1601 | 719415510470 | dobry | 5 | adaptowany |
| 49 | 242.234-1602 | 719415510480 | dobry | 5 | adaptowany |
| 50 | 242.234-1603 | 719415510490 | dobry | 5 | adaptowany |
| 51 | 242.234-1615 | 719415510500 | dobry | 5 | adaptowany |
| 52 | 242.234-1616 | 719415510510 | dobry | 5 | adaptowany |
| 53 | 242.234-1617 | 719415510520 | dobry | 5 | adaptowany |
| 54 | 242.234-1618 | 719415510530 | dobry | 5 | adaptowany |
| 55 | 242.234-1620 | 719415510540 | dobry | 5 | adaptowany |
| 56 | 242.234-1621 | 719415510550 | uszkodzony | 5 | adaptowany, wymienić słup |
| 57 | 242.234-1622 | 719415510560 | dobry | 5 | adaptowany |
| 58 | 242.234-1623 | 719415510570 | dobry | 5 | adaptowany |
| 59 | 242.234-1545 | 719415510580 | dobry | 5 | adaptowany |
| 60 | 242.234-1608 | 719415510590 | dobry | 5 | adaptowany |
| 61 | 242.234-1609 | 719415510600 | dobry | 5 | adaptowany |
| 62 | 242.234-1610 | 719415510610 | dobry | 5 | adaptowany |
| 63 | 242.234-1611 | 719415510620 | dobry | 5 | adaptowany |
| 64 | 242.234-1612 | 719415510630 | dobry | 5 | adaptowany |
| 65 | - | 719415510640 | - | 5 | nowy |
| 66 | - | 719415510650 | - | 5 | nowy |
| 67 | - | 719415510660 | - | 5 | nowy |
| 68 | - | 719415510670 | - | 5 | nowy |
| 69 | - | 719415510680 | - | 5 | nowy |
| 70 | - | 719415510690 | - | 5 | nowy |
| 71 | 242.234-1607 | 719415510700 | brak słupa | 5 | adaptowany, założyć słup |
| 72 | 242.234-1626 | 719415510710 | uszkodzony | 4 | adaptowany, nadlać betonem górę rurki |
| 73 | 242.234-1627 | 719415510720 | uszkodzony | 4 | adaptowany, nadlać betonem górę rurki |
| 74 | 242.234-1613 | 719415510730 | dobry | 5 | adaptowany |
| 75 | - | 719415510740 | - | 5 | nowy |
| 76 | - | 719415510750 | - | 5 | nowy |
| 77 | - | 719415510760 | - | 5 | nowy |
| 78 | - | 719415510770 | - | 5 | nowy |
| 79 | - | 719415510780 | - | 2 | nowy |
| 80 | 242.234-1789 | 719415510790 | dobry | 5 | adaptowany |
| 81 | - | 719415510800 | - | 5 | nowy |
| 82 | - | 719415510810 | - | 5 | nowy |
| 83 | - | 719415510820 | - | 5 | nowy |
| 84 | - | 719415510830 | - | 5 | nowy |
| 85 | - | 719415510840 | - | 5 | nowy |
| 86 | - | 719415510850 | - | 5 | nowy |
| 87 | - | 719415510860 | - | 5 | nowy |
| 88 | - | 719415510870 | - | 5 | nowy |
| 89 | - | 719415510880 | - | 5 | nowy |
| 90 | - | 719415510890 | - | 5 | nowy |
| 91 | - | 719415510900 | - | 5 | nowy |
| 92 | -  -  - | 719415510910  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  -  - | 5  3  3 | nowy  nowy  nowy |
| 93 | 242.243-1289 | 719415510920 | dobry | 5 | adaptowany |
| 94 | 242.243-1290 | 719415510930 | dobry | 5 | adaptowany |
| 95 | 242.243-1291 | 719415510940 | dobry | 5 | adaptowany |
| 96 | 242.243-1292 | 719415510950 | dobry | 5 | adaptowany |
| 97 | 242.243-1293 | 719415510960 | dobry | 5 | adaptowany |
| 98 | 242.243-1294 | 719415510970 | dobry | 5 | adaptowany |
| 99 | -  -  - | 719415510980  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  -  - | 5  3  3 | nowy  nowy  nowy |
| 100 | -  -  - | 719415510990  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  -  - | 5  3  3 | nowy  nowy  nowy |
| 101 | 242.243-1295 | 719415511000 | dobry | 5 | adaptowany |
| 102 | - | 719415511010 | - | 5 | nowy |
| 103 | - | 719415511020 | - | 5 | nowy |
| 104 | - | 719415511030 | - | 5 | nowy |
| 105 | 242.243-1508 | 719415511040 | dobry | 5 | adaptowany |
| 106 | 242.243-1299 | 719415511050 | dobry | 5 | adaptowany |
| 107 | - | 719415511060 | - | 5 | nowy |
| 108 | 242.234-1619 | 719415511070 | uszkodzony | 5 | adaptowany, wymienić słup |
| 109 | 242.232-1523 | 719415511080 | dobry | 5 | adaptowany |

**Arkusz: 7.194.16**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr. Punktu (stary)** | **Nr. Punktu (nowy)** | **Stan znaku** | **Stabilizacja** | **Uwagi** |
| 1 | 242.243-1526 | 719416510000 | brak słupa | 5 | założyć nowy słup |
| 2 | 242.243-1527 | 719416510010 | dobry | 5 | adaptowany |
| 3 | 242.243-1528 | 719416510020 | dobry | 5 | adaptowany |
| 4 | 242.243-1529 | 719416510030 | dobry | 5 | adaptowany |
| 5 | 242.243-1530 | 719416510040 | dobry | 5 | adaptowany |
| 6 | 242.243-1531 | 719416510050 | dobry | 5 | adaptowany |
| 7 | 242.243-1532 | 719416510060 | dobry | 5 | adaptowany |

**Arkusz: 7.193.15**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr. Punktu (stary)** | **Nr. Punktu (nowy)** | **Stan znaku** | **Stabilizacja** | **Uwagi** |
| 1 | 242.234-1699 | 719315510000 | dobry | 4 | adaptowany |
| 2 | 242.234-1700 | 719315510010 | dobry | 4 | adaptowany |
| 3 | 242.234-1701 | 719315510020 | dobry | 5 | adaptowany |
| 4 | 242.234-1702 | 719315510030 | dobry | 5 | adaptowany |
| 5 | 242.234-1703 | 719315510040 | dobry | 5 | adaptowany |
| 6 | 242.234-1704 | 719315510050 | dobry | 5 | adaptowany |
| 7 | 242.234-1705 | 719315510060 | dobry | 5 | adaptowany |
| 8 | 242.234-1706 | 719315510070 | dobry | 5 | adaptowany |
| 9 | 242.234-1707 | 719315510080 | dobry | 5 | adaptowany |
| 10 | 242.234-1708 | 719315510090 | dobry | 5 | adaptowany |
| 11 | - | 719315510100 | - | 5 | nowy |
| 12 | - | 719315510110 | - | 5 | nowy |
| 13 | 242.234-1709 | 719315510120 | dobry | 5 | adaptowany |
| 14 | 242.234-1783 | 719315510130 | dobry | 5 | adaptowany |
| 15 | 242.234-1784 | 719315510140 | dobry | 5 | adaptowany |
| 16 | 242.234-1785  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315510150  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | dobry  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 17 | -  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | 719315510160  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1773]  adaptowany [1773] |
| 18 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315510170  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | nowy  adaptowany [1782]  adaptowany [1782]  adaptowany [1782] |
| 19 | -  pob. 3, 4  - | 719315510180  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1781]  nowy |
| 20 | - | 719315510190 | - | 5 | nowy |
| 21 | - | 719315510200 | - | 5 | nowy |
| 22 | -  pob. 1, 2  pob. 5, 6 | 719315510210  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1787]  adaptowany [1787] |
| 23 | 242.234-1788 | 719315510220 | dobry | 5 | adaptowany |
| 24 | -  pob. 5, 6  - | 719315510230  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1786]  nowy |
| 25 | 242.234-1718  pob. 3, 4  - | 719315510240  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  - | 4  3  3 | adaptowany  adaptowany  nowy |
| 26 | 242.234-1794 | 719315510250 | dobry | 5 | adaptowany |
| 27 | 242.234-1795 | 719315510260 | dobry | 5 | adaptowany |
| 28 | - | 719315510270 | - | 5 | nowy |
| 29 | -  -  - | 719315510280  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  -  - | 5  3  3 | nowy  nowy  nowy |
| 30 | - | 719315510290 | - | 5 | nowy |
| 31 | -  -  - | 719315510300  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  -  - | 2  3  3 | nowy  nowy  nowy |
| 32 | 242.234-1797  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719315510310  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  dobry | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 33 | 242.234-1798 | 719315510320  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  -  - | 5  3  3 | adaptowany  nowy  nowy |
| 34 | 242.234-1799 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719315510330  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  dobry | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 35 | 242.234-1722 | 719315510340 | dobry | 5 | adaptowany |
| 36 | 242.234-1721 | 719315510350 | uszkodzony | 5 | adaptowany, wymienić słup |
| 37 | - | 719315510360 | - | 5 | nowy |
| 38 | 242.234-1710  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315510370  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | dobry  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 39 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719315510380  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1711]  adaptowany [1711] |
| 40 | 242.234-1712  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315510390 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | uszkodzony  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | adaptowany, wymienić słup adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 41 | 242.234-1713 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315510400 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | uszkodzony  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | adaptowany, wymienić słup adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 42 | 242.234-1774 | 719315510410 | dobry | 5 | adaptowany |
| 43 | 242.234-1775 | 719315510420 | dobry | 5 | adaptowany |
| 44 | -  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315510430 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1776]  adaptowany [1776] |
| 45 | -  pob. 1, 2  pob. 5, 6 | 719315510440 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1777]  adaptowany [1777] |
| 46 | 242.234-1772  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315510450 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | dobry  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 47 | 242.234-1771 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315510460 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | uszkodzony  dobry  dobry  dobry | 4  3  3  3 | adaptowany, nadlać bet punkt adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 48 | 242.234-1779 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 7, 8  pob. 9, 10  pob. 11, 12 | 719315510470 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8  pob. 9, 10 | dobry  dobry  dobry  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany  adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 49 | 242.234-1778 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315510480 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | dobry  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 50 | -  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315510490 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1762]  adaptowany [1762] |
| 51 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | 719315510500 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | -  dobry  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3  3 | nowy  adaptowany [1763]  adaptowany [1763] adaptowany [1763]  adaptowany [1763] |
| 52 | 242.234-1764 pob. 5, 6  pob. 7, 8 | 719315510510 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  dobry | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 53 | 242.234-1800 | 719315510520 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | pochylony  -  - | 5  3  3 | adaptowany, z centrować  nowy  nowy |
| 54 | -  pob. 7, 8  - | 719315510530 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1765]  nowy |
| 55 | 242.234-1766  pob. 3, 4  - | 719315510540 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  - | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  nowy |
| 56 | 242.234-1767  pob. 3, 4  - | 719315510550 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  - | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  nowy |
| 57 | -  -  - | 719315510560 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  -  - | 5  3  3 | nowy  nowy  nowy |
| 58 | - | 719315510570 | - | 5 | nowy |
| 59 | - | 719315510580 | - | 5 | nowy |
| 60 | 242.234-1804 | 719315510590 | brak słupa | 5 | założyć nowy słup |
| 61 | 242.234-1803 | 719315510600 | dobry | 5 | adaptowany |
| 62 | 242.234-1802 | 719315510610 | dobry | 5 | adaptowany |
| 63 | 242.234-1801 | 719315510620 | dobry | 5 | adaptowany |
| 64 | - | 719315510630 | - | 5 | nowy |
| 65 | - | 719315510640 | - | 5 | nowy |
| 66 | - | 719315510650 | - | 5 | nowy |
| 67 | - | 719315510660 | - | 5 | nowy |
| 68 | - | 719315510670 | - | 5 | nowy |
| 69 | 242.234-1719  pob. 5, 6  - | 719315510680 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  - | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  nowy |
| 70 | 242.234-1718  pob. 3, 4  - | 719315510690 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  - | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  nowy |
| 71 | -  pob. 3, 4  pob. 1, 2 | 719315510700 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1717]  adaptowany [1717] |
| 72 | -  pob. 171501, 2  pob. 171503, 4 | 719315510710 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1716]  adaptowany [1716] |
| 73 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | 719315510720 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | -  dobry  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3  3 | nowy  adaptowany [1725]  adaptowany [1725]  adaptowany [1725]  adaptowany [1725] |
| 74 | -  pob.1, 2  pob. 3, 4 | 719315510730 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1714]  adaptowany [1714] |
| 75 | -  pob.1, 2  pob. 5, 6 | 719315510740 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1756]  adaptowany [1756] |
| 76 | 242.234-1757  pob.3, 4  - | 719315510750 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  - | 4  3  3 | adaptowany  adaptowany  nowy |
| 77 | 242.234-1758  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | 719315510760 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | dobry  dobry  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 78 | -  pob. 1, 2  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | 719315510770 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3 | nowy  adaptowany [1759]  adaptowany [1759]  adaptowany [1759] |
| 79 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719315510780 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1761]  adaptowany |
| 80 | -  pob. 5, 6  - | 719315510790 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1760]  nowy |
| 81 | -  pob. 1, 2  pob. 5, 6  exc.1769\_1 | 719315510800 pob. 1, 2  pob. 3, 4  exc. 5108\_1 | -  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | nowy  adaptowany [1769]  adaptowany [1769]  adaptowany [1769] |
| 82 | - | 719315510810 | - | 5 | nowy |
| 83 | 242.234-1768  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719315510820 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  dobry | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 84 | 242.234-1806 | 719315510830 | dobry | 5 | adaptowany |
| 85 | 242.234-1805 | 719315510840 | dobry | 5 | adaptowany |
| 86 | 242.234-1723 | 719315510850 | dobry | 5 | adaptowany |
| 87 | 242.234-1724 | 719315510860 | dobry | 5 | adaptowany |
| 88 | 242.412-1060 | 719315510870 | dobry | 5 | adaptowany |
| 89 | 242.412-1061 | 719315510880 | dobry | 5 | adaptowany |
| 90 | 242.412-1062 | 719315510890 | brak słupa | 5 | adaptowany, założyć słup |
| 91 | 242.234-1726 pob. 1, 2  - | 719315510900 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  - | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  nowy |
| 92 | 242.234-1727  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8  pob. 9,10 | 719315510910 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | dobry  dobry  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 93 | -  pob. 5, 6  - | 719315510920 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1728]  nowy |
| 94 | -  pob. 3, 4  - | 719315510930 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1729]  nowy |
| 95 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315510940 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | nowy  adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 96 | - | 719315510950 | - | 5 | nowy |
| 97 | 242.412-1075 | 719315510960 | dobry | 5 | adaptowany |
| 98 | - | 719315510970 | - | 5 | nowy |
| 99 | 242.234-1731  pob. 1, 2  - | 719315510980 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  - | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  nowy |
| 100 | 242.234-1732  pob. 1, 2  pob. 7, 8 | 719315510990 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  dobry | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 101 | 242.234-1733  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | 719315511000 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | dobry  dobry  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 102 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315511010 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3 | nowy  adaptowany [1076]  adaptowany [1076]  adaptowany [1076] |
| 103 | -  pob. 3, 4  - | 719315511020 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1077]  nowy |
| 104 | 242.412-1078 pob. 1, 2  pob. 9, 10 | 719315511030 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  dobry | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 105 | 242.412-1079  -  - | 719315511040 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  -  - | 5  3  3 | adaptowany  nowy  nowy |
| 106 | -  pob. 1, 2  - | 719315511050 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1754]  nowy |
| 107 | -  pob. 5, 6  - | 719315511060 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1753]  nowy |
| 108 | 242.234-1752  -  - | 719315511070 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  -  - | 5  3  3 | adaptowany  nowy  nowy |
| 109 | 242.234-1751  pob. 5, 6  - | 719315511080 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  - | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  nowy |
| 110 | 242.234-1750 pob. 3, 4  pob. 7, 8 | 719315511090 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  dobry | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 111 | 242.234-1749 pob. 3, 4  - | 719315511100 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  - | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  nowy |
| 112 | -  pob. 1, 2  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | 719315511110 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3 | nowy  adaptowany [1744]  adaptowany [1744]  adaptowany [1744] |
| 113 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 7, 8 | 719315511120 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | nowy  adaptowany [1745]  adaptowany [1745]  adaptowany [1745] |
| 114 | -  pob. 1, 2  pob. 5, 6  pob. 9,10 | 719315511130 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | nowy  adaptowany [1746]  adaptowany [1746]  adaptowany [1746] |
| 115 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315511140 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3 | nowy  adaptowany [1747]  adaptowany [1747]  adaptowany [1747] |
| 116 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315511150 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3 | nowy  adaptowany [1748]  adaptowany [1748]  adaptowany [1748] |
| 117 | -  pob. 3, 4  - | 719315511160 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1739]  nowy |
| 118 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315511170 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3 | nowy  adaptowany [1743]  adaptowany [1743]  adaptowany [1743] |
| 119 | -  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315511180 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1153]  adaptowany [1153] |
| 120 | -  pob. 3, 4  - | 719315511190 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1740]  nowy |
| 121 | 242.234-1741  -  - | 719315511200 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  -  - | 5  3  3 | adaptowany  nowy  nowy |
| 122 | -  pob. 3, 4  - | 719315511210 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1742]  nowy |
| 123 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 9,10  pob. 11,12  pob. 15,16 | 719315511220 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8  pob. 9,10  pob. 11,126 | -  dobry  dobry  dobry  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3  3  3  3 | nowy  adaptowany [1149]  adaptowany [1149]  adaptowany [1149]  adaptowany [1149]  adaptowany [1149]  adaptowany [1149] |
| 124 | 242.412-1150  pob. 1, 2  - | 719315511230 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  - | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  nowy |
| 125 | 242.234-1734  -  - | 719315511240 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  -  - | 5  3  3 | adaptowany  nowy  nowy |
| 126 | 242.234-1735  pob. 3, 4  pob. 7, 8 | 719315511250 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  dobry | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 127 | -  pob. 5, 6  pob. 9,10 | 719315511260 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1736]  adaptowany [1736] |
| 128 | -  pob. 7, 8  - | 719315511270 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1737]  nowy |
| 129 | -  pob. 1, 2  - | 719315511280 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1738]  nowy |
| 130 | -  pob. 1, 2  - | 719315511290 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1821]  nowy |
| 131 | 242.412-1148  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719315511300 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  dobry | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 132 | 242.234-1820 pob. 1, 2  pob. 5, 6 | 719315511310 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  dobry | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 133 | -  pob. 7, 8  - | 719315511320 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1819]  nowy |
| 134 | 242.234-1818  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719315511330 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  dobry | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 135 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315511340 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | nowy  adaptowany [1817]  adaptowany [1817]  adaptowany [1817] |
| 136 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 9,10  pob. 11,12  pob. 13,14 | 719315511350 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8  pob. 9,10 | -  dobry  dobry  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3  3  3 | nowy  adaptowany [1816]  adaptowany [1816]  adaptowany [1816]  adaptowany [1816]  adaptowany [1816] |
| 137 | 242.234-1815  pob. 1, 2  - | 719315511360 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  - | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  nowy |
| 138 | 242.234-1807  pob. 3, 4  - | 719315511370 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  - | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  nowy |
| 139 | 242.234-1808  pob. 1, 2  - | 719315511380 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  - | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  nowy |
| 140 | -  pob. 1, 2  pob. 5, 6 | 719315511390 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1809]  adaptowany [1809] |
| 141 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719315511400 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1810]  adaptowany [1810] |
| 142 | -  pob. 1, 2  pob. 11,12 | 719315511410 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1811] adaptowany [1811] |
| 143 | -  pob. 5, 6  - | 719315511420 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1812]  nowy |
| 144 | -  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8  pob. 11,12 | 719315511430 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | -  dobry  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3  3 | nowy  adaptowany [1813]  adaptowany [1813] adaptowany [1813] adaptowany [1813] |
| 145 | -  pob. 1, 2  pob. 7, 8 | 719315511440 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1814]  adaptowany [1814] |
| 146 | -  pob. 1, 2  pob. 5, 6 | 719315511450 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1832]  adaptowany [1832] |
| 147 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 11,12 | 719315511460 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | -  dobry  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3  3 | nowy  adaptowany [1833] adaptowany [1833] adaptowany [1833] adaptowany [1833] |
| 148 | -  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 9,10 | 719315511470 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | nowy  adaptowany [1834] adaptowany [1834] adaptowany [1834] |
| 149 | -  pob. 3, 4  pob. 9,10 | 719315511480 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1174] adaptowany [1174] |
| 150 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719315511490 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1173] adaptowany [1173] |
| 151 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315511500 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3 | nowy  adaptowany [1835] adaptowany [1835] adaptowany [1835] |
| 152 | 242.234-1836  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 7, 8 | 719315511510 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | dobry  dobry  dobry  dobry | 4  3  3  3 | nowy  adaptowany [1836]  adaptowany [1836]  adaptowany [1836] |
| 153 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719315511520 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1175]  adaptowany [1175] |
| 154 | -  pob. 1, 2  pob. 5, 6  pob. 9,10 | 719315511530 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | nowy  adaptowany [1184]  adaptowany [1184]  adaptowany [1184] |
| 155 | 242.234-1822 | 719315511540 | dobry | 5 | adaptowany |
| 156 | 242.234-1823 | 719315511550 | dobry | 5 | adaptowany |
| 157 | 242.234-1824  pob. 3, 4  - | 719315511560 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1824]  nowy |
| 158 | -  pob. 1, 2  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | 719315511570 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3 | nowy  adaptowany [1825]  adaptowany [1825] adaptowany [1825] |
| 159 | -  pob. 1, 2  pob. 5, 6  pob. 7, 8  pob. 9,10 | 719315511580 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | -  dobry  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3  3 | nowy  adaptowany [1826] adaptowany [1826] adaptowany [1826] adaptowany [1826] |
| 160 | -  pob. 3, 4  pob. 7, 8  pob. 9,10 | 719315511590 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3 | nowy  adaptowany [1829] adaptowany [1829] adaptowany [1829] |
| 161 | -  pob. 11,12  pob. 13,14  pob. 15,16 | 719315511600 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3 | nowy  adaptowany [1830] adaptowany [1830] adaptowany [1830] |
| 162 | -  pob. 1, 2  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | 719315511610 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3 | nowy  adaptowany [1831]  adaptowany [1831] adaptowany [1831] |
| 163 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719315511620 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1185] adaptowany [1185] |
| 164 | -  pob. 1, 2  pob. 5, 6 | 719315511630 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1827]  adaptowany [1827] |
| 165 | 242.234-1828  pob. 1, 2  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | 719315511640 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | dobry  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 166 | 242.243-1300 | 719315511650 | dobry | 5 | adaptowany |
| 167 | 242.243-1301 | 719315511660 | dobry | 5 | adaptowany |
| 168 | 242.243-1302 | 719315511670 | dobry | 5 | adaptowany |
| 169 | 242.243-1303 | 719315511680 | dobry | 5 | adaptowany |
| 170 | 242.243-1304 | 719315511690 | dobry | 5 | adaptowany |
| 171 | 242.243-1337 | 719315511700 | dobry | 5 | adaptowany |
| 172 | 242.243-1338 | 719315511710 | dobry | 5 | adaptowany |
| 174 | 242.243-1330 | 719315511720 | dobry | 5 | adaptowany |
| 175 | 242.243-1329 | 719315511730 | dobry | 5 | adaptowany |
| 176 | - | 719315511740 | - | 5 | nowy |
| 177 | 242.243-1334 | 719315511750 | dobry | 5 | adaptowany |
| 178 | 242.243-1335 | 719315511760 | dobry | 5 | adaptowany |
| 179 | 242.421-1586 | 719315511770 | dobry | 5 | adaptowany |
| 180 | 242.412-1073 | 719315511780 | dobry | 5 | adaptowany |
| 181 | - | 719315511790 | - | 5 | nowy |
| 182 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719315511800 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1071]  adaptowany [1071] |
| 183 | -  pob. 3, 4  pob. 8, 9 | 719315511810 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1070]  adaptowany [1070] |
| 184 | -  -  - | 719315511820 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  -  - | 5  3  3 | nowy  nowy  nowy |
| 185 | 242.412-1068 pob. 1, 2  pob. 5, 6 | 719315511830 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  dobry | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 186 | 242.412-1067 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315511840 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | dobry  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 187 | -  pob. 5, 6  - | 719315511850 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1087]  nowy |
| 188 | -  -  - | 719315511860 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  -  - | 5  3  3 | nowy  nowy  nowy |
| 189 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315511870 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | nowy  adaptowany [1089]  adaptowany [1089] adaptowany [1089] |
| 190 | -  pob. 1, 2  pob. 5, 6 | 719315511880 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1090] adaptowany [1090] |
| 191 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719315511890 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1091] adaptowany [1091] |
| 192 | -  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315511900 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1092] adaptowany [1092] |
| 193 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315511910 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | nowy  adaptowany [1080]  adaptowany [1080]  adaptowany [1080] |
| 194 | -  pob. 5, 6  - | 719315511920 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1081]  nowy |
| 195 | 242.412-1082  -  - | 719315511930 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  -  - | 5  3  3 | adaptowany  nowy  nowy |
| 196 | -  pob. 3, 4  - | 719315511940 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1083]  nowy |
| 197 | 242.412-1084  pob. 3, 4  - | 719315511950 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  - | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  nowy |
| 198 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719315511960 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1085] adaptowany [1085] |
| 199 | -  pob. 5, 6  - | 719315511970 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 5  3  - | nowy  adaptowany [1086]  nowy |
| 200 | 242.412-1093  pob. 3, 4  - | 719315511980 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  - | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  nowy |
| 201 | 242.412-1094  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719315511990 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  dobry | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 202 | -  pob. 1, 2  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | 719315512000 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3 | nowy  adaptowany [1095] adaptowany [1095] adaptowany [1095] |
| 203 | -  pob. 3, 4  - | 719315512010 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1096]  nowy |
| 204 | 242.412-1139 pob. 1, 2  pob. 7, 8 | 719315512020 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  dobry | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 205 | 242.412-1138 pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315512030 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  dobry | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 206 | -  pob. 1, 2  pob. 7, 8  pob. 9,10  242.412-1137 | 719315512040 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  exc. 51204\_1 | -  dobry  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3  5 | nowy  adaptowany [1137] adaptowany [1137] adaptowany [1137] adaptowany [1137] |
| 207 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  242.412-1151 | 719315512050 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  exc. 51205\_1 | -  dobry  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3  5 | nowy  adaptowany [1140]  adaptowany [1140]  adaptowany [1140]  adaptowany [1151] |
| 208 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | 719315512060 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | -  dobry  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3  3 | nowy  adaptowany [1141]  adaptowany [1141]  adaptowany [1141]  adaptowany [1141] |
| 209 | -  pob. 11,12  - | 719315512070 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1142]  nowy |
| 210 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719315512080 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1143]  adaptowany [1143] |
| 211 | -  pob. 1, 2  - | 719315512090 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1144]  nowy |
| 212 | 242.412-1145 pob. 5, 6  pob. 7, 8  pob. 9,10  pob. 11,12 | 719315512100 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | dobry  dobry  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 213 | -  pob. 3, 4  - | 719315512110 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1146]  nowy |
| 214 | 242.412-1147 pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315512120 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  dobry | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 215 | -  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315512130 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1136]  adaptowany [1136] |
| 216 | -  pob. 7, 8  - | 719315512140 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1135]  nowy |
| 217 | -  pob. 1, 2  pob. 5, 6  pob. 7, 8  pob. 9,10 | 719315512150 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | -  dobry  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3  3 | nowy  adaptowany [1134] adaptowany [1134] adaptowany [1134] adaptowany [1134] |
| 218 | -  pob. 1, 2  - | 719315512160 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1133]  nowy |
| 219 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 7, 8 | 719315512170 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3 | nowy  adaptowany [1132] adaptowany [1132] adaptowany [1132] |
| 220 | -  pob. 7, 8  pob. 9,10 | 719315512180 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1131]  adaptowany [1131] |
| 221 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 11,12  pob. 13,14 | 719315512190 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | -  dobry  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3  3 | nowy  adaptowany [1120]  adaptowany [1120]  adaptowany [1120]  adaptowany [1120] |
| 222 | -  pob. 1, 2  pob. 5, 6 | 719315512200 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1121]  adaptowany [1121] |
| 223 | -  pob. 5, 6  - | 719315512210 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1122]  nowy |
| 224 | -  pob. 5, 6  pob. 13,14 | 719315512220 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1123]  adaptowany [1123] |
| 225 | 242.412-1102  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315512230 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | dobry  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 226 | -  pob. 7, 8  - | 719315512240 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1101]  nowy |
| 227 | -  pob. 1, 2  pob. 5, 6 | 719315512250 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1100]  adaptowany [1100] |
| 228 | -  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315512260 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1098]  adaptowany [1098] |
| 229 | -  pob. 1, 2  pob. 5, 6 | 719315512270 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1103]  adaptowany [1103] |
| 230 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 7, 8 | 719315512280 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3 | nowy  adaptowany [1104]  adaptowany [1104]  adaptowany [1104] |
| 231 | -  pob. 5, 6  - | 719315512290 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1105]  nowy |
| 232 | -  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8  pob. 9,10  pob. 11,12  pob. 13,14 | 719315512300 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8  pob. 9,10  pob. 11,12 | -  dobry  dobry  dobry  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3  3  3  3 | nowy  adaptowany [1106]  adaptowany [1106]  adaptowany [1106]  adaptowany [1106]  adaptowany [1106]  adaptowany [1106] |
| 233 | 242.412-1176 pob. 5, 6  pob. 7, 8 | 719315512310 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  dobry | 4  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 234 | 242.412-1177 pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 11,12 | 719315512320 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | dobry  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 235 | -  pob. 7, 8  pob. 9,10 | 719315512330 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1178]  adaptowany [1178] |
| 236 | 242.412-1179 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719315512340 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  dobry | 4  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 237 | 242.412-1158 pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315512350 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  dobry | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 238 | -  pob. 3, 4  - | 719315512360 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1157]  nowy |
| 239 | 242.412-1156  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 7, 8  pob. 11,12 | 719315512370 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | dobry  dobry  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 240 | -  pob. 5, 6  pob. 7, 8  pob. 9,10 | 719315512380 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3 | nowy  adaptowany [1155]  adaptowany [1155]  adaptowany [1155] |
| 241 | -  pob. 5, 6  - | 719315512390 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1154]  nowy |
| 242 | -  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315512400 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1183]  adaptowany [1183] |
| 243 | -  pob. 3, 4  - | 719315512410 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1182]  nowy |
| 244 | -  -  - | 719315512420 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  -  - | 2  3  3 | nowy  nowy  nowy |
| 245 | 242.412-1180  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315512430 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | pochylony  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | adaptowany, z centrować  adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 246 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 9,10 | 719315512440 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | -  dobry  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3  3 | nowy  adaptowany [1159]  adaptowany [1159]  adaptowany [1159]  adaptowany [1159] |
| 247 | -  pob. 1, 2  pob. 3 ,4  pob. 7, 8 | 719315512450 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | nowy  adaptowany [1165]  adaptowany [1165]  adaptowany [1165] |
| 248 | 242.412-1169 pob. 9,10  - | 719315512460 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  - | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  nowy |
| 249 | -  pob. 1, 2  pob. 3 ,4  pob. 7, 8 | 719315512470 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3 | nowy  adaptowany [1168]  adaptowany [1168]  adaptowany [1168] |
| 250 | -  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315512480 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1167]  adaptowany [1167] |
| 251 | -  pob. 1, 2  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | 719315512490 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3 | nowy  adaptowany [1166]  adaptowany [1166]  adaptowany [1166] |
| 252 | -  pob. 3, 4  pob. 7, 8  pob. 9,10  pob. 13,14 | 719315512500 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | -  dobry  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3  3 | nowy  adaptowany [1119]  adaptowany [1119]  adaptowany [1119]  adaptowany [1119] |
| 253 | -  pob. 1, 2  pob. 7, 8  pob. 11,12 | 719315512510 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3 | nowy  adaptowany [1118]  adaptowany [1118]  adaptowany [1118] |
| 254 | -  pob. 1, 2  pob. 5, 6  pob. 9,10 | 719315512520 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3 | nowy  adaptowany [1172]  adaptowany [1172]  adaptowany [1172] |
| 255 | 242.412-1171  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8  pob. 9,10  pob. 11,12 | 719315512530 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8  pob. 9,10 | dobry  dobry  dobry  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany  adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 256 | -  -  - | 719315512540 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  -  - | 2  3  3 | nowy  nowy  nowy |
| 257 | -  pob. 3, 4  - | 719315512550 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1117]  nowy |
| 258 | -  pob. 1, 2  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | 719315512560 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3 | nowy  adaptowany [1116]  adaptowany [1116]  adaptowany [1116] |
| 259 | -  -  - | 719315512570 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  -  - | 5  3  3 | nowy  nowy  nowy |
| 260 | 242.412-1114  pob. 3, 4  - | 719315512580 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  - | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  nowy |
| 261 | 242.412-1113  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | 719315512590 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | dobry  dobry  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 262 | -  pob. 1, 2  pob. 5, 6  pob. 7, 8  - | 719315512600 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | -  dobry  dobry  dobry  - | 2  3  3  3  3 | nowy  adaptowany [1111]  adaptowany/brak wizury  adaptowany/brak wizury  nowy |
| 263 | -  pob. 1, 2  - | 719315512610 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1186]  nowy |
| 264 | 242.421-1616  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 9,10 | 719315512620 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | dobry  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 265 | 242.412-1187  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | 719315512630 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | dobry  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 266 | -  pob. 5, 6  pob. 7, 8  pob. 9,10 | 719315512640 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3 | nowy  adaptowany [1617]  adaptowany [1617]  adaptowany [1617] |
| 267 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719315512650 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1188]  adaptowany [1188] |
| 268 | 242.412-1189  -  - | 719315512660 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  -  - | 5  3  3 | adaptowany  nowy  nowy |
| 269 | -  pob. 1, 2  pob. 5, 6 | 719315512670 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1190]  adaptowany [1190] |
| 270 | -  pob. 1, 2  - | 719315512680 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1164]  nowy |
| 271 | -  pob. 1, 2  pob. 5, 6  pob. 9,10 | 719315512690 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3 | nowy  adaptowany [1163]  adaptowany [1163]  adaptowany [1163] |
| 272 | -  -  - | 719315512700 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  -  - | 5  3  3 | nowy  nowy  nowy |
| 273 | -  pob. 1, 2  - | 719315512710 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1501]  nowy |
| 274 | -  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8  pob. 11,12 | 719315512720 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | -  dobry  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3  3 | nowy  adaptowany [1340] adaptowany [1340] adaptowany [1340] adaptowany [1340] |
| 275 | -  pob. 5, 6  pob. 9,10 | 719315512730 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1339] adaptowany [1339] |
| 276 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315512740 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3 | nowy  adaptowany [1615] adaptowany [1615] adaptowany [1615] |
| 277 | -  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315512750 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1614]  adaptowany [1614] |
| 278 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315512760 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3 | nowy  adaptowany [1613] adaptowany [1613] adaptowany [1613] |
| 279 | -  pob. 161103, 4  pob. 161201, 2 | 719315512770 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1611]  adaptowany [1611] |
| 280 | -  pob. 3, 4  - | 719315512780 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1610]  nowy |
| 281 | -  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315512790 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1609]  adaptowany [1609] |
| 282 | -  pob. 1, 2  - | 719315512800 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1603]  nowy |
| 283 | -  -  - | 719315512810 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  -  - | 2  3  3 | nowy  nowy  nowy |
| 284 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719315512820 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1605]  adaptowany [1605] |
| 285 | -  pob. 3, 4  pob. 7, 8 | 719315512830 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1606]  adaptowany [1606] |
| 286 | -  pob. 1, 2  - | 719315512840 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1607]  nowy |
| 287 | -  pob. 7, 8  - | 719315512850 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1608]  nowy |
| 288 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315512860 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3 | nowy  adaptowany [1592] adaptowany [1592] adaptowany [1592] |
| 289 | -  pob. 1, 2  pob. 7, 8 | 719315512870 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1591] adaptowany [1591] |
| 290 | -  pob. 5, 6  - | 719315512880 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1590]  nowy |
| 291 | -  pob. 1, 2  pob. 9,10 | 719315512890 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1502]  adaptowany [1502] |
| 292 | -  pob. 5, 6  - | 719315512900 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1542]  nowy |
| 293 | -  pob. 1, 2  pob. 9,10  pob. 11,12 | 719315512910 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | nowy  adaptowany [1541]  adaptowany [1541]  adaptowany [1541] |
| 294 | 242.412-1160 pob. 1, 2  pob. 9,10 | 719315512920 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  dobry | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 295 | 242.412-1161 pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315512930 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  dobry | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 296 | 242.412-1112 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 13,14 | 719315512940 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | dobry  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 297 | -  pob. 5, 6  - | 719315512950 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1539]  nowy |
| 298 | 242.421-1619 | 719315512960 | dobry | 4 | adaptowany |
| 299 | -  pob. 3, 4  pob. 5, 6  - | 719315512970 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  - | 5  3  3  3 | nowy  adaptowany/b. w. [1538]  adaptowany [1538]  nowy |
| 300 | 242.421-1536 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719315512980 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | uszkodzony  dobry  dobry | 5  3  3 | adaptowany, wymienić słup adaptowany  adaptowany |
| 301 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 11,12 | 719315512990 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | nowy  adaptowany [1162]  adaptowany [1162]  adaptowany [1162] |
| 302 | 242.421-1587 | 719315513000 | dobry | 5 | adaptowany |
| 303 | 242.421-1602  pob. 3, 4  - | 719315513010 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  - | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  nowy |
| 304 | 242.412-1601 pob. 3, 4  - | 719315513020 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  - | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 305 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719315513030 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1599]  adaptowany [1599] |
| 306 | 242.421-1588 | 719315513040 | dobry | 5 | adaptowany |
| 307 | 242.421-1589 | 719315513050 | dobry | 5 | adaptowany |
| 308 | - | 719315513060 | - | 2 | nowy |
| 309 | -  pob. 1, 2  pob. 5, 6 | 719315513070 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1593] adaptowany [1593] |
| 310 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315513080 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3 | nowy  adaptowany [1594] adaptowany [1594] adaptowany [1594] |
| 311 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315513090 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3 | nowy  adaptowany [1595] adaptowany [1595] adaptowany [1595] |
| 312 | -  pob. 3, 4  - | 719315513100 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1596]  nowy |
| 313 | 242.421-1597  pob. 1,2  - | 719315513110 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  - | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  nowy |
| 314 | 242.421-1577  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | 719315513120 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  dobry | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 315 | 242.421-1585  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719315513130 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  dobry | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 316 | -  pob. 1, 2  - | 719315513140 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1576]  nowy |
| 317 | 242.421-1575  pob. 3, 4  - | 719315513150 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  - | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  nowy |
| 318 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719315513160 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1574]  adaptowany [1574] |
| 319 | 242.421-1573  pob. 3, 4  - | 719315513170 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  - | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  nowy |
| 320 | -  pob. 3, 4  - | 719315513180 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1572]  nowy |
| 321 | -  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 9,10 | 719315513190 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3 | nowy  adaptowany [1552] adaptowany [1552] adaptowany [1552] |
| 322 | -  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | 719315513200 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3 | nowy  adaptowany [1553]  adaptowany [1553]  adaptowany [1553] |
| 323 | -  pob. 1, 2  - | 719315513210 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1554]  nowy |
| 324 | -  pob. 5, 6  - | 719315513220 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1535]  nowy |
| 325 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315513230 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | nowy  adaptowany [1571]  adaptowany [1571]  adaptowany [1571] |
| 326 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719315513240 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1570]  adaptowany [1570] |
| 327 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719315513250 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1569]  adaptowany [1569] |
| 328 | -  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315513260 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1568]  adaptowany [1568] |
| 329 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | 719315513270 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | -  dobry  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3  3 | nowy  adaptowany [1550]  adaptowany [1550]  adaptowany [1550]  adaptowany [1550] |
| 330 | 242.421-1549  pob. 3, 4  - | 719315513280 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | uszkodzony  dobry  - | 5  3  3 | założyć nowy słup adaptowany  nowy |
| 331 | 242.421-1548  pob. 7, 8  - | 719315513290 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  - | 4  3  3 | adaptowany  adaptowany  nowy |
| 332 | 242.421-1555  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719315513300 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  dobry | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 333 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719315513310 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1556]  adaptowany [1556] |
| 334 | 242.421-1547  pob. 1, 2  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | 719315513320 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | dobry  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 335 | 242.421-1546  -  - | 719315513330 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  -  - | 5  3  3 | adaptowany  nowy  nowy |
| 336 | -  pob. 1, 2  pob. 5, 6  pob. 7, 8  pob. 9,10 | 719315513340 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | -  dobry  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3  3 | nowy  adaptowany [1545]  adaptowany [1545]  adaptowany [1545]  adaptowany [1545] |
| 337 | 242.421-1544  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719315513350 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  dobry | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 338 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719315513360 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1534]  adaptowany [1534] |
| 339 | 242.421-1533  pob. 1, 2  - | 719315513370 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  - | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  nowy |
| 340 | -  pob. 1, 2  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | 719315513380 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | nowy  adaptowany [1532]  adaptowany [1532]  adaptowany [1532] |
| 341 | 242.412-1097  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719315513390 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  dobry | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 342 | - | 719315513400 | - | 5 | nowy |
| 343 | - | 719315513410 | - | 5 | nowy |
| 344 | - | 719315513420 | - | 5 | nowy |
| 345 | - | 719315513430 | - | 5 | nowy |
| 346 | - | 719315513440 | - | 5 | nowy |
| 347 | -  -  - | 719315513450 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  -  - | 5  3  3 | nowy  nowy  nowy |
| 348 | -  -  - | 719315513460 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  -  - | 5  3  3 | nowy  nowy  nowy |
| 349 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8  pob. 9,10  pob. 11,12  pob. 13,14  pob. 15,16 | 719315513470 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8  pob. 9,10  pob. 11,12  pob. 13,14  pob. 15,16 | -  dobry  dobry  dobry  dobry  dobry  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3  3  3  3  3  3 | nowy  adaptowany [1107]  adaptowany [1107]  adaptowany [1107]  adaptowany [1107]  adaptowany [1107]  adaptowany [1107]  adaptowany [1107]  adaptowany [1107] |
| 350 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719315513480 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1108]  adaptowany [1108] |
| 351 | 242.412-1109  pob. 5, 6  - | 719315513490 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  - | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  nowy |
| 352 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 7, 8  pob. 9,10 | 719315513500 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | -  dobry  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3  3 | nowy  adaptowany [1110]  adaptowany [1110]  adaptowany [1110]  adaptowany [1110] |
| 353 | -  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315513510 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 2  3  3 | nowy  adaptowany [1130]  adaptowany [1130] |
| 354 | 242.412-1129  pob. 1, 2  - | 719315513520 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  - | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  nowy |
| 355 | 242.412-1128 | 719315513530 | dobry | 5 | adaptowany |
| 356 | 242.412-1127 | 719315513540 | dobry | 5 | adaptowany |
| 357 | - | 719315513550 | - | 5 | nowy |
| 358 | - | 719315513560 | - | 5 | nowy |
| 359 | - | 719315513570 | - | 5 | nowy |
| 360 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 9,10 | 719315513580 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 2  3  3  3 | nowy  adaptowany [1511]  adaptowany [1511]  adaptowany [1511] |
| 361 | 242.421-1510  pob. 3, 4  - | 719315513590 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  - | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  nowy |
| 362 | 242.421-1509  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 9,10 | 719315513600 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | dobry  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 363 | 242.421-1508  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719315513610 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  dobry | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 364 | 242.421-1507  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315513620 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | dobry  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 365 | 242.421-1506  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719315513630 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  dobry | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 366 | 242.421-1505  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315513640 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | dobry  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 367 | 242.421-1504  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315513650 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  dobry | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 368 | 242.421-1503 | 719315513660 | uszkodzony | 4 | adaptowany, nadlać rurkę |
| 369 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 9,10 | 719315513670 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6  pob. 7, 8 | -  dobry  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3  3 | nowy  adaptowany [1531]  adaptowany [1531]  adaptowany [1531]  adaptowany [1531] |
| 370 | -  pob. 1, 2  - | 719315513680 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1530]  nowy |
| 371 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315513690 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | nowy  adaptowany [1529]  adaptowany [1529]  adaptowany [1529] |
| 372 | -  -  - | 719315513700 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  -  - | 5  3  3 | nowy  nowy  nowy |
| 373 | - | 719315513710 | - | 5 | nowy |
| 374 | -  pob. 3, 4  - | 719315513720 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1527]  nowy |
| 375 | 242.421-1153 | 719315513730 | dobry | 5 | adaptowany |
| 376 | 242.421-1154 | 719315513740 | dobry | 5 | adaptowany |
| 377 | - | 719315513750 | - | 5 | nowy |
| 378 | 242.421-1156 | 719315513760 | dobry | 5 | adaptowany |
| 379 | - | 719315513770 | - | 5 | nowy |
| 380 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719315513780 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | nowy  adaptowany [1600]  adaptowany [1600]  adaptowany [1600] |
| 381 | 242.412-1065 | 719315513790 | brak słupa | 5 | adaptowany, założyć słup |
| 382 | 242.412-1034 | 719315513800 | dobry | 5 | adaptowany |
|  |  |  |  |  |  |

**Arkusz: 7.193.16**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr. Punktu (stary)** | **Nr. Punktu (nowy)** | **Stan znaku** | **Stabilizacja** | **Uwagi** |
| 1 | 242.243-1312 | 719316510000 | dobry | 5 | adaptowany |
| 2 | - | 719316510020 | - | 5 | nowy |
| 3 | -  pob. 1, 2  - | 719316510030 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1320]  nowy |
| 4 | 242.243-1320 | 719316510030 | dobry | 5 | adaptowany |
| 5 | 242.243-1321 | 719316510040 | dobry | 5 | adaptowany |
| 6 | 242.243-1322 | 719316510050 | dobry | 5 | adaptowany |
| 7 | 242.243-1323 | 719316510060 | dobry | 5 | adaptowany |
| 8 | 242.243-1324 | 719316510070 | dobry | 5 | adaptowany |
| 9 | 242.243-1325 | 719316510080 | dobry | 5 | adaptowany |
| 10 | 242.243-1326 | 719316510090 | dobry | 5 | adaptowany |
| 11 | 242.243-1327 | 719316510100 | dobry | 5 | adaptowany |
| 12 | - | 719316510110 | - | 5 | nowy |
| 13 | 242.243-1332 | 719316510120 | dobry | 5 | adaptowany |
| 14 | 242.243-1331 | 719316510130 | dobry | 5 | adaptowany |
| 15 | 242.243-1336 | 719316510140 | dobry | 5 | adaptowany |
| 16 | 242.421-1578 | 719316510150 | dobry | 5 | adaptowany |
| 17 | 242.421-1579 | 719316510160 | dobry | 5 | adaptowany |
| 18 | 242.421-1580 | 719316510170 | dobry | 5 | adaptowany |
| 19 | 242.421-1581 | 719316510180 | dobry | 5 | adaptowany |
| 20 | - | 719316510190 | - | 5 | nowy |
| 21 | 242.421-1583 | 719316510200 | dobry | 5 | adaptowany |
| 22 | 242.421-1584 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719316510210 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  dobry | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 23 | -  pob. 1, 2  pob. 5, 6 | 719316510220 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1500]  adaptowany [1500] |
| 24 | -  pob. 1, 2  pob. 1500.03,04 | 719316510230 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1567]  adaptowany [1567] |
| 25 | - | 719316510240 | - | 5 | nowy |
| 26 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719316510250 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1565]  adaptowany [1565] |
| 27 | - | 719316510260 | - | 2 | nowy |
| 28 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719316510270 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1563]  adaptowany [1563] |
| 29 | -  pob. 3, 4  - | 719316510280 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1562]  nowy |
| 30 | -  pob. 3, 4  - | 719316510290 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1561]  nowy |
| 31 | 242.421-1560 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719316510300 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  dobry | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 32 | 242.421-1559  242.421-1559exc | 719316510310  exc. 51031\_1 | dobry | 5 | adaptowany |
| 33 | 242.421-1558 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719316510320 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  dobry  dobry | 5  3  3 | adaptowany  adaptowany  adaptowany |
| 34 | -  pob. 1, 2  pob. 5, 6 | 719316510330 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1557]  adaptowany [1557] |
| 35 | - | 719316510340 | - | 5 | nowy |
| 36 | - | 719316510350 | - | 5 | nowy |
| 37 | 242.421-1132 | 719316510360 | pochylony | 5 | adaptowany, z centrować |
| 38 | 242.421-1141 | 719316510370 | pochylony | 5 | adaptowany, z centrować |
| 39 | 242.421-1142 | 719316510380 | dobry | 5 | adaptowany |
| 40 | 242.421-1143 | 719316510390 | dobry | 5 | adaptowany |
| 41 | 242.421-1144 | 719316510400 | uszkodzony | 5 | adaptowany, wymienić słup |
| 42 | - | 719316510410 | - | 5 | nowy |
| 43 | 242.421-1146 | 719316510420 | dobry | 5 | adaptowany |
| 44 | 242.421-1147 | 719316510430 | dobry | 5 | adaptowany |
| 45 | 242.421-1148 | 719316510440 | dobry | 5 | adaptowany |
| 46 | 242.421-1149 | 719316510450 | dobry | 5 | adaptowany |
| 47 | 242.421-1150 | 719316510460 | dobry | 5 | adaptowany |
| 48 | - | 719316510470 | - | 5 | nowy |
| 49 | - | 719316510480 | - | 5 | nowy |
| 50 | 242.421-1123 | 719316510490 | pochylony | 5 | adaptowany, z centrować |
| 51 | 242.421-1122 | 719316510500 | dobry | 5 | adaptowany |
| 52 | - | 719316510510 | - | 5 | nowy |
| 53 | - | 719316510520 | - | 5 | nowy |
| 54 | 242.421-1119 | 719316510530 | dobry | 5 | adaptowany |
| 55 | 242.421-1108 | 719316510540 | dobry | 5 | adaptowany |
| 56 | 242.412-1512  -  - | 719316510550 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | dobry  -  - | 5  3  3 | adaptowany  nowy  nowy |
| 57 | -  pob. 5, 6  pob. 9,10 | 719316510560 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1513]  adaptowany [1513] |
| 58 | -  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719316510570 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1514]  adaptowany [1514] |
| 59 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | 719316510580 pob. 1, 2  pob. 3, 4  pob. 5, 6 | -  dobry  dobry  dobry | 5  3  3  3 | nowy  adaptowany [1526]  adaptowany [1526]  adaptowany [1526] |
| 60 | -  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719316510590 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  dobry | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1525]  adaptowany [1525] |
| 61 | -  pob. 3, 4  - | 719316510600 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | -  dobry  - | 5  3  3 | nowy  adaptowany [1524]  nowy |
| 62 | 242.421-1523  pob. 1, 2  - | 719316510610 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | uszkodzony  dobry  - | 5  3  3 | założyć nowy słup adaptowany  nowy |
| 63 | 242.421-1522 | 719316510620 | dobry | 5 | adaptowany |
| 64 | 242.421-1521  pob. 1, 2  pob. 3, 4 | 719316510630 pob. 1, 2  pob. 3, 4 | uszkodzony  dobry  dobry | 5  3  3 | założyć nowy słup adaptowany  adaptowany |
| 65 | - | 719316510640 | - | 5 | nowy |
| 66 | 242.421-1519 | 719316510650 | dobry | 5 | adaptowany |
| 67 | - | 719316510660 | - | 5 | nowy |
| 68 | 242.421-1517 | 719316510670 | dobry | 5 | adaptowany |

**Arkusz: 7.192.15**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr. Punktu (stary)** | **Nr. Punktu (nowy)** | **Stan znaku** | **Stabilizacja** | **Uwagi** |
| 1 | - | 719215510000 | - | 5 | nowy |
| 2 | 242.412-1053 | 719215510010 | Dobry | 5 | adaptowany |
| 3 | - | 719215510020 | - | 5 | nowy |
| 4 | - | 719215510030 | - | 5 | nowy |
| 5 | - | 719215510040 | - | 5 | nowy |
| 6 | 242.412-1157 | 719215510050 | dobry | 5 | adaptowany |
| 7 | 242.412-1158 | 719215510060 | dobry | 5 | adaptowany |
| 8 | 242.421-1159 | 719215510070 | uszkodzony | 5 | adaptowany, wymienić słup |
| 9 | - | 719215510080 | - | 5 | nowy |

**Arkusz: 7.192.16**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr. Punktu (stary)** | **Nr. Punktu (nowy)** | **Stan znaku** | **Stabilizacja** | **Uwagi** |
| 1 | - | 719216110000 | - | 0 | nowy |
| 2 | - | 719216510010 | - | 5 | nowy |
| 3 | 242.421-1515 | 719216510020 | dobry | 5 | adaptowany |