zm. publ. 272.3.2014r. Mława, dnia 07.08.2014r.

**Do wszystkich wykonawców**

# ODPOWIEDŹ

# na zapytanie wykonawcy do SIWZ

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące postępowania przetargowego pn. „Realizacja projektu modernizacji osnowy poziomej 3 klasy dla miasta Mława.”

**ZAPYTANIE**

W związku z zamiarem złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację - realizację projektu osnowy szczegółowej poziomej miasta Mława, pow. mławski, województwo mazowieckie" proszę o odpowiedź na wymienione niżej pytania.

1. W związku z faktem, że osnowa dwufunkcyjna musi spełniać jednocześnie kryteria

szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej 3 klasy prosimy o określenie sposobu stabilizacji:

* nowo zakładanych punktów głównych - czy znaki muszą mieć głowice reperów? Jaki typ znaków zastosować?
* adaptowanych punktów głównych - czy uzupełniać znaki o głowice reperów? W adaptowanych punktach często trudno określić jednoznaczny punkt do określenia wysokości (nierówne lub zdeformowane powierzchnie).
  1. Czy dla zespołów znaków określać wysokości punktów głównych i wszystkich poboczników?

Odpowiedź:

- nowozakładane punkty główne w terenach niezurbanizowanych będą stabilizowane słupem

betonowym z płytą (bez głowicy reperu), w terenach zurbanizowanych – bolcem,

- punkty główne nie będą stanowiły punktów osnowy wysokościowej,

- wysokości należy określić tylko dla poboczników.

Zamawiający:

Włodzimierz A. Wojnarowski

Starosta Powiatu Mławskiego