**Opis ograniczeń jakie powinny być zachowane w projektowanej strefie ochronnej wokół ogródka meteorologicznego Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Mławie przy ul. Szreńskiej 14**

W oparciu o art. 382 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566 z 20 lipca 2017 r. z późn. zm.) i zgodnie z art. 382 ust. 7 i 8 ww. Ustawy zwracam się z uprzejmą prośbą o ustanowienie strefy ochronnej wokół ogródka meteorologicznego stacji synoptycznej I rzędu Sieci stacji pomiarowych Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej zlokalizowanego przy Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Mławie przy ul. Szreńskiej 14 (działka o nr ewidencyjnym 11-175). Mając na uwadze naturalne ukształtowanie terenu oraz istniejącą zabudowę wnoszę o ustanowienie strefy na obszarze ograniczonym działkami drogowymi: 10-1492, 11-177, 11-137 i 11-162 (zał. 1) o niżej wymienionych ograniczeniach:

1. Strefa I w odległości do **30 m** od ogrodzenia ogródka meteorologicznego:

* zakaz wznoszenia wszelkich obiektów budowlanych,
* zakaz sadzenia drzew lub krzewów,
* zakaz sztucznego zraszania upraw,
* dozwolony udział powierzchni nienaturalnych (S) S≤ 5%,

1. Strefa II w odległości od **30 do 100 m** od ogrodzenia ogródka meteorologicznego:

* zakaz wznoszenia zwartej zabudowy, dozwolone są pojedyncze budynki parterowe pod warunkiem, iż odległość (d) przeszkody od ogródka meteorologicznego jest większa niż dziesięciokrotna wysokość (h) owej przeszkody d≥10h,
* zakaz sadzenia drzew i krzewów w zwartych zespołach, dozwolona jest pojedyncza niska roślinność pod warunkiem, iż odległość (d) przeszkody od ogródka meteorologicznego jest większa niż dziesięciokrotna wysokość (h) owej przeszkody d≥10h,
* zakaz wznoszenia ekranów akustycznych,
* dozwolony udział powierzchni nienaturalnych (S) S≤ 10%,
* zakaz budowy dużych powierzchni betonowych np. parkingów, o łącznym udziale w tej strefie powyżej 10% powierzchni,
* zakaz budowy zbiorników wodnych np. oczek wodnych
* nakaz usunięcia wszystkich drzew lub krzewów, których odległość (d) od ogródka meteorologicznego jest mniejsza niż dziesięciokrotna wysokość (h) drzewa d≤10h

1. Strefa III w odległości od **100 m od ogrodzenia ogródka meteorologicznego do granicy strefy** wyznaczonej w zał. 1,

* zakaz wznoszenia zwartej zabudowy miejskiej wielopiętrowej, dozwolone są pojedyncze budynki i sady do wysokości pierwszego piętra,
* zakaz wznoszenia ekranów akustycznych,
* zakaz sadzenia drzew w zwartych zespołach tj. lasów, parków.